**ЗАБЕЛЕЖКА:** Приложенията се използват от общините като помощен инструмент в подкрепа на общинския доклад, без да се прилагат към самия общинския доклад при представянето му в секретариата на ОКБДП.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ВЪПРОСНИК** **ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА КОНСТАТАЦИИТЕ ОТ ОБХОДИ И ОГЛЕДИ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНОТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА**

**КОНСТАТАЦИИ ОТ ОБХОД И ОГЛЕД НА КОНКРЕТЕН ПЪТ: …………………** */моля посочете номера на пътя/*

***Забележка: Приложението се попълва само за пътища с асфалтобетонова или паважна настилка.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1/ ПЪТНА НАСТИЛКА** | **СЪСТОЯНИЕ** | |
| **Вид на настилката:** | …………………………… | |
| **Дължина:** | …………………………… | |
| **Състояние на асфалтобетонова настилка:**  */попълва се само за асфалтобетонов път/* | **Отлично:**    *0 % повреди - няма видими повреди* | … км |
| **Добро:**  *1 – 10 % повреди - забелязват се отделни пукнатини и единични повреди, няма коловози* | … км |
| **Задоволително:**  *11 – 30 % повреди - отделни зони с мрежовидни пукнатини, общо напукана повърхност, коловози с дълбочина до 10 мм, слабо изразени деформации, избил битум* | … км |
| **Незадоволително:**  *31 – 50 % повреди - значителна площ от покритието е повредена, деформации, коловози с дълбочина от 10 до 15 мм, избил битум* | … км |
| **Лошо:**  *> 50 % повреди - повече от половината площ от настилката е повредена, коловози с дълбочина над 15 мм* | … км |
| **2/ ПЪТНИ ЗНАЦИ (ПЗ)** | **СЪСТОЯНИЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  С ЛИПСА НА ВИДИМОСТ: закрити от растителност или други обекти, поставени на недостатъчна височина и отстояние, др.  НЕЧЕТИМИ: със съдържание, което не може да бъде разпознато  С ЛИПСА НА СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНОСТ: неизпълнени със светлоотразително фолио  ЛИПСВАЩИ: липсващи са пътните знаци, които не са монтирани съгласно съответния Проект за организация на движението, които са паднали или ги няма върху стойките, както и тези, които липсват в проекта, но следва да са поставени (преди кръстовища, преди мост, за предимство, преди пешеходни пътеки и др.) | **Общ брой знаци:** …… бр., от които:  С липса на видимост: ...... бр.  Нечетими: ….. бр.  С липса на светлоотразителност: ….. бр.  Липсващи: …… бр. | |
| **3/ ПЪТНА МАРКИРОВКА (ПМ)** | **СЪСТОЯНИЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  ВЪВ ВИДИМО ЛОШО СЪСТОЯНИЕ: състоянието на ПМ, при което ПМ не отговаря частично или изцяло на изискванията на Наредба №2 за сигнализация на пътищата с ПМ за цялото пътно платно по дължината на пътя.  ЛИПСВАЩА: ПМ, която физически не съществува за цялото пътно платно по дължината на пътя. | Във видимо лошо състояние: …… км от дължината на пътя  Липсваща: …… км от дължината на пътя | |
| **НЕСЪОТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА** | Установени несъответствия: ……… бр. | |
| **4/ БАНКЕТИ** | **СЪСТОЯНИЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  НЕДОСТАТЪЧНА ШИРИНА: банкети, които не отговарят на нормативно определената съобразно габарита на пътя  ЗАТРУДНЕНА ПРОХОДИМОСТ: банкети, които са обрасли с растителност, с предмети по тях, с неравности, с препятствия, дупки и др.  РАЗЛИКА МЕЖДУ НИВАТА НА БАНКЕТИТЕ И НАСТИЛКАТА: разлика между нивата на банкета и настилката, различна от нормативно определената  ЛИПСВАЩИ: банкети, които са разрушени | С недостатъчна ширина: ….. км  Със затруднена проходимост: … км  С разлика между нивата на банкетите и настилката: ….. км  Липсващи: ….. км | |
| **5/ ТРОТОАРИ** | **СЪСТОЯНИЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  НЕДОСТАТЪЧНА ШИРИНА: тротоари, които не отговарят на нормативно определената съобразно габарита на улицата/пътя  ЗАТРУДНЕНА ПРОХОДИМОСТ: тротоари, които са обрасли с растителност, с предмети по тях, с неравности, с препятствия, дупки и др.  ЛИПСВАЩИ: тротоари, които са напълно разрушени или изобщо не са изградени с трайна настилка | С недостатъчна ширина: ….. км  Със затруднена проходимост: … км  Липсващи: ….. км | |
| **6/ ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА – ОСП** | **СЪСТОЯНИЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  НАЛИЧНИ: сумарната дължина на ОСП за двете страни на пътя/улица и в разделителна ивица (ако има).  В ЛОШО СЪСТОЯНИЕ: ОСП, които са корозирали, деформирани, с липсващи елементи, с липсващи светлоотразителни елементи, др.  ЛИПСВАЩИ: ОСП, които не са монтирани, но са част от съответния проект за пътя/улицата. Ако план за организация на движението не е наличен, се отбелязва дължината на онези ОСП, които е необходимо да бъдат поставени поради явна опасност – при мост, дере, в крива, в която има неподвижни препятствия - дърво, билборд, стълб, др.  С БЕЗОПАСНИ НАЧАЛО-КРАЙ: правилно изпълнено късо/дълго зануляване, буфери и терминали  С ОПАСНИ НАЧАЛО-КРАЙ: с липсващи елементи за начало и край, „рибена опашка“, неправилно изпълнено късо/дълго зануляване. | Налични: ….. км  В лошо състояние: ….. км  Липсващи: ….. км  С безопасни начало/край: … бр.  С опасни начало/край: … бр. | |
| **7/ КРЪСТОВИЩА** | **БРОЙ С НУЖДА ОТ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  Посочва се брой кръстовища с нужда от промяна на вида на организацията на движение, геометрията, режима на светлинната сигнализация, осветяването, др. | …… бр. | |
| **8/ ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ** | **БРОЙ С НУЖДА ОТ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  За „.....бр.“ се посочва броя пешеходни пътеки с нужда от съответната мярка за обезопасяване.  За „Общ брой пешеходни пътеки за обезопасяване“ се попълва общият брой пешеходни пътеки, които се нуждаят от обезопасяване, независимо от броя и видовете обезопасителни мерки по тях. | Сигнализация с пътни знаци: … бр.  Сигнализация с пътна маркировка: … бр.  Осветяване: … бр.  Регулиране със светофарна уредба: … бр.  Изнесени тротоари: … бр.  Острови по пътното платно: … бр.  **Общ брой пешеходни пътеки за обезопасяване: … бр.** | |
| **9/ СПИРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ** | **БРОЙ С НУЖДА ОТ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  За „.....бр.“ се посочва броя спирки с нужда от съответната мярка за обезопасяване.  За „Общ брой спирки за обезопасяване“ се попълва общият брой спирки, които се нуждаят от обезопасяване, независимо от броя и видовете обезопасителни мерки по тях. | Пътно уширение/джоб: … бр.  Оградни съоръжения: … бр.  Преградни буферни тела: … бр.  Осветяване: … бр.  Сигнализиране с пътни знаци и маркировка: … бр.  Пешеходни подлези/надлези: … бр.  **Общ брой спирки за обезопасяване: … бр.** | |
| **10/ ПОДЛЕЗИ/НАДЛЕЗИ** | **БРОЙ С НУЖДА ОТ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  За „.....бр.“ се посочва броя подлези/надлези с нужда от съответната мярка за обезопасяване.  За „Общ брой подлези/надлези за обезопасяване“ се попълва общият брой подлези/надлези, които се нуждаят от обезопасяване, независимо от броя и видовете обезопасителни мерки по тях. | **ПОДЛЕЗИ**  Осветяване: …. бр.  Оградни съоръжения около тях: … бр.  **Общ брой подлези за обезопасяване: … бр.**  **НАДЛЕЗИ**  Осветяване: …. бр.  Оградни съоръжения около тях: … бр.  **Общ брой надлези за обезопасяване: … бр.** | |
| **11/ ВЕЛОСИПЕДНИ ЛЕНТИ/АЛЕИ** | **СЪСТОЯНИЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  За „.....бр.“ се посочва велосипедни ленти/алеи, за които се отнася описаното състояние.  За „Общ брой велосипедни ленти/алеи за обезопасяване“ се попълва общият брой велосипедни ленти/алеи, които се нуждаят от обезопасяване, независимо от броя и видовете обезопасителни мерки по тях. | Върху пътното платно и отделени с маркировка:… бр.  Върху пътното платно и отделени физически:… бр.  Извън пътното платно:… бр.  **Общ брой ленти/алеи за обезопасяване: … бр.** | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ВЪПРОСНИК** **ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА КОНСТАТАЦИИТЕ ОТ ОБХОДИ И ОГЛЕДИ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНОТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА**

**КОНСТАТАЦИИ ОТ ОБХОД И ОГЛЕД НА КОНКРЕТНА УЛИЦА: …………………** */моля посочете името на улицата/*

***Забележка: Приложението се попълва само за улици с асфалтобетонова или паважна настилка.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1/ ПЪТНА НАСТИЛКА** | **СЪСТОЯНИЕ** | |
| **Вид на настилката:** | …………………………… | |
| **Дължина:** | …………………………… | |
| **Състояние на асфалтобетонова настилка:**  */попълва се само за асфалтобетонова улица/* | **Отлично:**    *0 % повреди - няма видими повреди* | … км |
| **Добро:**  *1 – 10 % повреди - забелязват се отделни пукнатини и единични повреди, няма коловози* | … км |
| **Задоволително:**  *11 – 30 % повреди - отделни зони с мрежовидни пукнатини, общо напукана повърхност, коловози с дълбочина до 10 мм, слабо изразени деформации, избил битум* | … км |
| **Незадоволително:**  *31 – 50 % повреди - значителна площ от покритието е повредена, деформации, коловози с дълбочина от 10 до 15 мм, избил битум* | … км |
| **Лошо:**  *> 50 % повреди - повече от половината площ от настилката е повредена, коловози с дълбочина над 15 мм* | … км |
| **2/ ПЪТНИ ЗНАЦИ (ПЗ)** | **СЪСТОЯНИЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  С ЛИПСА НА ВИДИМОСТ: закрити от растителност или други обекти, поставени на недостатъчна височина и отстояние, др.  НЕЧЕТИМИ: със съдържание, което не може да бъде разпознато  С ЛИПСА НА СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНОСТ: неизпълнени със светлоотразително фолио  ЛИПСВАЩИ: липсващи са пътните знаци, които не са монтирани съгласно съответния Проект за организация на движението, които са паднали или ги няма върху стойките, както и тези, които липсват в проекта, но следва да са поставени (преди кръстовища, преди мост, за предимство, преди пешеходни пътеки и др.) | **Общ брой знаци:** …… бр., от които:  С липса на видимост: ...... бр.  Нечетими: ….. бр.  С липса на светлоотразителност: ….. бр.  Липсващи: …… бр. | |
| **3/ ПЪТНА МАРКИРОВКА (ПМ)** | **СЪСТОЯНИЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  ВЪВ ВИДИМО ЛОШО СЪСТОЯНИЕ: състоянието на ПМ, при което ПМ не отговаря частично или изцяло на изискванията на Наредба №2 за сигнализация на пътищата с ПМ за цялото пътно платно по дължината на улицата.  ЛИПСВАЩА: ПМ, която физически не съществува за цялото пътно платно по дължината на улицата. | Във видимо лошо състояние: …… км от дължината на пътя  Липсваща: …… км от дължината на пътя | |
| **НЕСЪОТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА** | Установени несъответствия: ……… бр. | |
| **4/ БАНКЕТИ** | **СЪСТОЯНИЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  НЕДОСТАТЪЧНА ШИРИНА: банкети, които не отговарят на нормативно определената съобразно габарита на пътя  ЗАТРУДНЕНА ПРОХОДИМОСТ: банкети, които са обрасли с растителност, с предмети по тях, с неравности, с препятствия, дупки и др.  РАЗЛИКА МЕЖДУ НИВАТА НА БАНКЕТИТЕ И НАСТИЛКАТА: разлика между нивата на банкета и настилката, различна от нормативно определената  ЛИПСВАЩИ: банкети, които са разрушени | С недостатъчна ширина: ….. км  Със затруднена проходимост: … км  С разлика между нивата на банкетите и настилката: ….. км  Липсващи: ….. км | |
| **5/ ТРОТОАРИ** | **СЪСТОЯНИЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  НЕДОСТАТЪЧНА ШИРИНА: тротоари, които не отговарят на нормативно определената съобразно габарита на улицата/пътя  ЗАТРУДНЕНА ПРОХОДИМОСТ: тротоари, които са обрасли с растителност, с предмети по тях, с неравности, с препятствия, дупки и др.  ЛИПСВАЩИ: тротоари, които са напълно разрушени или изобщо не са изградени с трайна настилка | С недостатъчна ширина: ….. км  Със затруднена проходимост: … км  Липсващи: ….. км | |
| **6/ ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА – ОСП** | **СЪСТОЯНИЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  НАЛИЧНИ: сумарната дължина на ОСП за двете страни на пътя/улица и в разделителна ивица (ако има).  В ЛОШО СЪСТОЯНИЕ: ОСП, които са корозирали, деформирани, с липсващи елементи, с липсващи светлоотразителни елементи, др.  ЛИПСВАЩИ: ОСП, които не са монтирани, но са част от съответния проект за пътя/улицата. Ако план за организация на движението не е наличен, се отбелязва дължината на онези ОСП, които е необходимо да бъдат поставени поради явна опасност – при мост, дере, в крива, в която има неподвижни препятствия - дърво, билборд, стълб, др.  С БЕЗОПАСНИ НАЧАЛО-КРАЙ: правилно изпълнено късо/дълго зануляване, буфери и терминали  С ОПАСНИ НАЧАЛО-КРАЙ: с липсващи елементи за начало и край, „рибена опашка“, неправилно изпълнено късо/дълго зануляване. | Налични: ….. км  В лошо състояние: ….. км  Липсващи: ….. км  С безопасни начало/край: … бр.  С опасни начало/край: … бр. | |
| **7/ КРЪСТОВИЩА** | **БРОЙ С НУЖДА ОТ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  Посочва се брой кръстовища с нужда от промяна на вида на организацията на движение, геометрията, режима на светлинната сигнализация, осветяването, др. | …… бр. | |
| **8/ ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ** | **БРОЙ С НУЖДА ОТ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  За „.....бр.“ се посочва броя пешеходни пътеки с нужда от съответната мярка за обезопасяване.  За „Общ брой пешеходни пътеки за обезопасяване“ се попълва общият брой пешеходни пътеки, които се нуждаят от обезопасяване, независимо от броя и видовете обезопасителни мерки по тях. | Сигнализация с пътни знаци: … бр.  Сигнализация с пътна маркировка: … бр.  Осветяване: … бр.  Регулиране със светофарна уредба: … бр.  Изнесени тротоари: … бр.  Острови по пътното платно: … бр.  **Общ брой пешеходни пътеки за обезопасяване: … бр.** | |
| **9/ СПИРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ** | **БРОЙ С НУЖДА ОТ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  За „.....бр.“ се посочва броя спирки с нужда от съответната мярка за обезопасяване.  За „Общ брой спирки за обезопасяване“ се попълва общият брой спирки, които се нуждаят от обезопасяване, независимо от броя и видовете обезопасителни мерки по тях. | Пътно уширение/джоб: … бр.  Оградни съоръжения: … бр.  Преградни буферни тела: … бр.  Осветяване: … бр.  Сигнализиране с пътни знаци и маркировка: … бр.  Пешеходни подлези/надлези: … бр.  **Общ брой спирки за обезопасяване: … бр.** | |
| **10/ ПОДЛЕЗИ/НАДЛЕЗИ** | **БРОЙ С НУЖДА ОТ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  За „.....бр.“ се посочва броя подлези/надлези с нужда от съответната мярка за обезопасяване.  За „Общ брой подлези/надлези за обезопасяване“ се попълва общият брой подлези/надлези, които се нуждаят от обезопасяване, независимо от броя и видовете обезопасителни мерки по тях. | **ПОДЛЕЗИ**  Осветяване: …. бр.  Оградни съоръжения около тях: … бр.  **Общ брой подлези за обезопасяване: … бр.**  **НАДЛЕЗИ**  Осветяване: …. бр.  Оградни съоръжения около тях: … бр.  **Общ брой надлези за обезопасяване: … бр.** | |
| **11/ ВЕЛОСИПЕДНИ ЛЕНТИ/АЛЕИ** | **СЪСТОЯНИЕ** | |
| ***Указания за попълване:***  За „.....бр.“ се посочва велосипедни ленти/алеи, за които се отнася описаното състояние.  За „Общ брой велосипедни ленти/алеи за обезопасяване“ се попълва общият брой велосипедни ленти/алеи, които се нуждаят от обезопасяване, независимо от броя и видовете обезопасителни мерки по тях. | Върху пътното платно и отделени с маркировка:… бр.  Върху пътното платно и отделени физически:… бр.  Извън пътното платно:… бр.  **Общ брой ленти/алеи за обезопасяване: … бр.** | |
| **12/ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПО ОБХОДЕНАТА УЛИЦА** | **СЪСТОЯНИЕ** | |
| Сигнализиране на места за пресичане: | … бр.  училища и детски градини, които имат нужда от съответната мярка за обезопасяване | |
| Изграждане на изкуствени неравности: | … бр.  училища и детски градини, които имат нужда от съответната мярка за обезопасяване | |
| Пешеходни ограждения пред входовете/изходите: | … бр.  училища и детски градини, които имат нужда от съответната мярка за обезопасяване | |
| Въвеждане на забранителен режим за паркиране: | … бр.  училища и детски градини, които имат нужда от съответната мярка за обезопасяване | |
| Допълнително осветяване на пешеходните пътеки: | … бр.  училища и детски градини, които имат нужда от съответната мярка за обезопасяване | |
| **Общ брой училища и детски градини по улицата с нужда от обезопасяване:**  */посочва се общият брой училища и детски градини по улицата с нужда от обезопасяване независимо от вида и броя на мерките/* | **… бр.**  **училища и детски градини** | |