**ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК**

**ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ**

***,,ПОЧИСТВАНЕ РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА МЪТНИЦА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДОРКОВО И НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА СТАРА РЕКА В ЗЕАМЛИЩЕТО НА ГРАД РАКИТОВО”***

# І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ.

В плановото почистване е включена река „МЪТНИЦА“ – дължината на подлежащия на почистване участък в землището на с.Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик е около 7,2км., в землището на гр. Пещера дължината на реката е около 2,2 км. Същият попада след 500 – метрова зона под хидротехнически съоръжения – язовирна сена на язовир Батак. Начални координати N42,05290, E024,13823 и крайни координати N42,02448, Е024,20402. Проверяваният участък от река Мътница попада частично в защитена зона от национална екологична мрежа НАТУРА-2000 BG0001030 “Родопи – Западни” – за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007г. /ДВ, бр.85/2007/.

В плановото почистване е включена река „СТАРА РЕКА“ – дължината на подлежащия на почистване участък в землището на гр.Ракитово, обл. Пазарджик е около 5,9 км. Начални координати N41,95350, E024,14121 и крайни координати N41,98008, Е024,08746. При извършен оглед на реката е установена необходимост от почистване на речното легло в участък с начални координато N41,95843, E024,11884 и крайни координати N41,98008, Е024,08746 и дължина около 4 км. В горска територия и около 0,6 км. В земеделска територия в съседство с ДГТ. Проверяваният участък от река Стара река попада частично в защитена зона от национална екологична мрежа НАТУРА-2000 BG0001030 “Родопи – Западни” – за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007г. /ДВ,бр.85/2007/.

# ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

На база зачестили случаи на наводнявания са извършени огледи на речните корита и е констатирано следното: Речният участък е с недостатъчна проводимост, има затлачвания, значително стеснени участъци, паднали дървета, водещи до повишаване нивото на водата и намаляване проводимостта на речното корито. Следва да се извършат действията по премахване на всички паднали в речното корито дървета, застрашаващи нормалната проводимост в описаните участъци. В проверените участъци са налични повалени, паднали, изкоренени, изсъхнали, прекършени и застрашени от падане във водното течение дървета.

Включват се дейности, описани подробно с техните количества в „Количествена сметка” към настоящото задание.

***ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕННА СМЕТКА***

**Обект №1 „*ПОЧИСТВАНЕ РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА МЪТНИЦА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДОРКОВО*“ – (дължина на участъка около 7,2 км.)**

**ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Видове работи | мярка | Количество |
|  | **ПОЧИСТВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ, ТОВАРЕНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ВИДОВЕ (ВЪРБА, ЕЛША, ТОПОЛА, АКАЦИЯ И ДР.)** |  |  |
| 1. | Почистване и изнасяне на дървета и храсти с диаметър до 10 см. | м³ | 300,00 |
| 2. | Почистване и изнасяне на дървета и храсти с диаметър до 20 см. | м³ | 50,00 |
| 3. | Почистване и изнасяне на дървета и храсти с диаметър до 30 см. | м³ | 20,00 |

**Обект № 2 „*ПОЧИСТВАНЕ РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА СТАРА РЕКА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД РАКИТОВО*“ – (дължина на участъка около 5,0 км.)**

**ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Видове работи | мярка | Коли-чество |
|  | **ПОЧИСТВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ, ТОВАРЕНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ВИДОВЕ (ВЪРБА, ЕЛША, ТОПОЛА, АКАЦИЯ И ДР.)** |  |  |
| 1. | Почистване и изнасяне на дървета и храсти с диаметър до 10 см. | м³ | 250,00 |
| 2. | Почистване и изнасяне на дървета и храсти с диаметър до 20 см. | м³ | 60,00 |

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Административни изисквания**

* 1. **Програма за изпълнение дейностите**

Времето за изпълнение на дейностите трябва да съответства на изпълнението на проекта и да съдържа график на всички видове дейности.

В случай, че има основателна причина за забавяне на изпълнение на видовете дейности, Изпълнителя трябва да представи за одобряване на Възложителя актуализиран график за изпълнението им.

# Срещи, относно напредъка на проекта

Изпълнителя е длъжен да съгласува с Възложителя датите на периодични срещи относно напредъка в изпълнението на работите.

Възложителят има право на непрекъснат достъп до площадката и до всички документи, касаещи обекта.

Изпълнителят е длъжен да осигури достъп и да предостави всички поискани документи от контролни органи.

Възложителят има право във всеки един момент от изпълнението да се осведомява за количеството и качеството на изпълнението на дейностите.

# Изпълнение на дейностите

# Инспекция и проверка на обема на извършените дейности.

Възложителя може по всяко време да проверява качеството и количеството на извършените дейности. Ако проверката не може да се извърши, със съдействието на изпълнителят се определя срок за външна експертиза. В тези случаи разходите са за сметка на Изпълнителя.

# НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ.

При изпълнението на дейностите на обекта, Изпълнителят е длъжен да спазва следните нормативни документи:

1. Закона за горите;
2. Закона за опазване на селскостопанското имущество,
3. Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските и горски територии.
4. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
5. Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
6. Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
7. Закон за устройство на територията;
8. Закона за водите;
9. Закона за опазване на околната среда;
10. Закона за защитените територии;
11. Закона за защита при бедствия;
12. Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна охрана;
13. Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.